**دستورالعمل استفاده از هود­های آزمایشگاهی**

**هدف**: تشریح اصول ایمنی در استفاده از هود‌هاي آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌هاي گروه مهندسی بهداشت حرفه اي

**دامنه کاربرد :** کلیه آزمایشگاه­هاي گروه مهندسی بهداشت حرفه اي

**مسئولیت:** کلیه افرادی که هنگام حضور در آزمایشگاه مسئولیت اجراي این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئولین آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجراي مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**مفاد دستور العمل:**

1. اولین اقدام در جهت حفاظت در برابر مواد خطرناك و کنترل میزان تماس با آنها استفاده ازهودهاي آزمایشگاهی است لذا می­بایست همواره از میزان مکش آن­ها اطمینان حاصل شود.
2. در هنگام کار لازم است شیشه محافظ جلویی، در پائین ترین حالت قرار داشته باشد.
3. بیش از حد به هود نزدیک نشوید بلکه در فاصله 20 -30 سانتی متری هود بایستید.
4. هیچگاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط دست­هاي شما می بایست در زیر هود قرار داشته باشد.
5. در مواقعی که از هود استفاده نمی­کنید، لازم است صفحه شیشه اي جلوي هود را به طور کامل پائین بیاورید.
6. پس از انجام آزمایش، باقی مانده هاي مواد شیمیایی را از هود تمیز کنید.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات: 1صفحه

شماره بازنگری: 00