به نام خدا

مرکز بهداشت شهرستان دلیجان

واحد بهداشت حرفه ای

چک لیست نظارت بر اندازه گیری شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای

نام کارگاه نام شرکت خدمات بهداشت حرفه ای تاریخ

آیا مجوز اندازه گیری شرکت معتبر است؟

در صورت استقرار شرکت در سایر دانشگاهها آیا مجوز استانی اخذ شده است؟

آیا یک نسخه از قرارداد و فرم شناسایی و ارزیابی اولیه (فرمت استانی) را مرکز بهداشت شهرستان ارسال نموده و تاییدیه گرفته است؟

آیا زمان اندازه گیری را به مرکز بهداشت اعلام نموده است؟

آیا مسئول فنی (الزاما) هنگام اندازه گیری حضور دارد؟

آیا فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای شرکت هنگام اندازه گیری در محل حضور دارد

آیا دستگاه برای دزیمتری براساس ساعت کاری و قاعده 3 دسی بل تنظیم شده است؟

آیا سرعت پاسخ صدا سنج، حالت میکروفن و کالیبراسیون به درستی در محل انجام شده است؟

آیا تعداد ایستگاهها (بین 20 تا 60) بدستی تعیین شده است؟

آیا تعداد نمونه های شیمیایی به لحاظ آماری تعیین شده است؟

آیا نمونه شاهد برای اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی تهیه شده است؟

آیا نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابیها توسط فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای معرفی شده به معاونت بهداشتی انجام می شود؟

آیا پمپ در محل کالیبره گردید؟(کالیبراسیون پمپ در شهری دیگر با اختلاف ارتفاء باعث ایجاد خطا می شود)

آیا ایستگاه بندی بر اساس محل استقرار دستگاهها و وسعت کارگاه انجام شده است؟

آیا فرد مناسب برای دزیمتری صدا با توجه به شرایط محیط کار انتخاب شده است؟

آیا جمع آوری کننده با توجه به حالت فیزیکی آلودگی مانند گاز و بخار ، فیوم، غبار و ... بر اساس متد به درستی انتخاب شده است؟ (ایمپینجر، فیلتر و ...)

آیا زمان دزیمتری نماینده تمام ساعت کاری می باشد؟

آیا متد نمونه برداری را به همراه دارند؟

آیا متد اندازه گیری براساس شناسایی اولیه مواد شیمیایی موجود درست انتخاب شده است؟

آیا کاهش دبی در ابتدا و انتهای نمونه گیری کمتر از 5 درصد می باشد؟

آیا زمان نمونه برداری و جریان (flow rate) و ... بر اساس متد تنظیم شده است؟

آیا در صورت انجام تولید در یک شیفت روند لگاریتمی ایجاد آلودگی شیمیایی در نمونه گیری لحاظ شده است؟

آیا در صورت نیاز به نصب سیکلون، در تمام مدت نمونه برداری، هاپر سیکلون در پایین قرار گرفته است؟

آیا از ایجاد break throw در گاز و بخار و over load در غبار جلوگیری به عمل آمده است؟

آیا حداقل یکنفر به منظور کنترل کارگری که دستگاه به وی وصل است در تمام مدت نمونه گیری در کنار وی باقی مانده است؟

در صورت وجود شیفت شب آیا اندازه گیری روشنایی در شب انجام شده است؟

بازرس بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت حرفه ای مسئول فنی شرکت خدمات بهداشت حرفه ای