**دستوالعمل کار در کارگاه ایمنی**

**هدف:** تشریح اصول ایمنی کار در کارگاه ایمنی گروه مهندسی بهداشت حرف­ اي براي دانشجویان

**دامنه کاربرد :** کارگاه ایمنی

**مسئولیت :** کلیه دانشجویان در هنگام حضور در کارگاه مسئولیت اجراي این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجراي مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**مفاد دستورالعمل:**

1. رأس ساعت مقرر در آزمایشگاه حضور داشته باشید و نظم و انضباط را در آزمایشگاه رعایت کنید.
2. بدون هماهنگی مسئول آزمایشگاه به تجهیزات و دستگاه­ها به ویژه تابلوي برق و تابلوي حریق دست نزنید.
3. در هنگام انجام آزمایشات شیمی حریق یک نفر از دانشجویان که داراي مهارت کافی در کار با خاموش کنند­­هاي دستی است می­بایست با در دست داشتن خاموش کنند دستی در کنار مربی به صورت آماده به کار حضور داشته باشد و درصورت رخداد هرگونه آتش­سوزي احتمالی نسبت به انجام اطفاء حریق اقدام نماید.
4. در صورت رخداد هرگونه آتش­سوزي با سایر شرایط غیر منتظره در آزمایشگاه، فوراً محل را تخلیه و شرایط را به انتظامات دانشکده اعلام نمائید.
5. حداکثر تعداد مجاز دانشجویان در کارگاه ایمنی20 نفر می باشد.
6. در حین انجام آزمایشات عملی کار با خاموش کنند­ هاي دستی، لازم است در فاصله 3 متري حریق قرار گرفته و فقط با هماهنگی مربی جهت اطفاء به حریق نزدیک شوید.
7. قبل از استفاده از تجهیزات حفاظت فردي موجود در آزمایشگاه حتماً نسبت به ضدعفونی و شستشوي آنها اقدام نمائید.
8. در هنگام کار با خاموش­کننده­هاي دستی حتماً از روپوش استفاده نمائید.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقایی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات: 1 صفحه

شماره بازنگری: 00

تهیه کنندگان: فاطمه تنها ، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقایی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات: 2 صفحه

شماره بازنگری: 00