تجهیزات بهداشت حرفه ای مورد نیاز در مراکز سلامت جامعه و مراکز بهداشت ستادی ( شهرستان و استان )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد | نام دستگاه / تجهیزات | ردیف |
|  2037 عدد | کیت بازرسی بهداشت حرفه ای معمولی شامل : * پمپ نمونه برداری فردی
* WBG متر
* صداسنج تیپ 2
* نورسنج ساده
* وسایل حفاظت فردی مورد نیاز بازرس بهداشت حرفه ای
 | 1 |
| 1300 عدد | کیت بازرسی بهداشت حرفه ای ویژه شامل : * پمپ نمونه برداری فردی
* WBG متر
* صداسنج تیپ 2
* نورسنج ساده
* وسایل حفاظت فردی مورد نیاز بازرس بهداشت حرفه ای
* Pho-check
 | 2 |
|  2600 عدد | تبلت به تعداد کل بازرسان بهداشت حرفه ای  | 3 |
| 12،200،000 ساعت  | خودرو ( خرید + کرایه ) سالیانه برای بازرسان بهداشت حرفه ای کل مراکز | 4 |
| از هر کدام 30 دستگاه | تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای شامل :* دستگاه GC با دو دتکتور (شعله ای FID)
* اسپکتروفتومتر Vis
* دزیمتر پرتوهای یونساز
* دوزیمتر صدا
* ست کامل ارزشیابی سیستم تهویه صنعتی
* ترازو یکصدم میلی گرم
* دستگاه سنجش پرتوهای الکترومغناطیس(UV,VIS)
* دستگاه سنجش میدان مغناطیسی و الکتریکی پایا
* صدا سنج پیشرفته مجهز به آنالیز ور
* WBGT متر
* میکروسکوپ فاز کنتراست همراه با خط کش میکرومتر و گراتیکول ها و مجهز به Disc player وکامپیوتر
 | 5 |
| از هر کدام 30 دستگاه | ست کامل تجهیزات آماده سازی نمونه برای آنالیز شامل : هود آزمایشگاهی، کابینت و سینک آزمایشگاهی، هیتر و استیرر، آون، سانتریفوژ 12 شانه، حمام التراسونیک، بن ماری، شیکر، دستگاه آب مقطرگیری( 2 بار تقطیر- رزینی )، روتامتر، استن ویپرایزر، کوره، PH متر | 6 |
| 100 بسته از هر نوع  | دتکتورتیوب در انواع مختلف مورد نیاز منطقه )  | 7 |
| 30 دستگاه  30 دستگاه 30 دستگاه 30 بسته30 بسته30 بسته60 عددبه اقطار و متراژ مورد نیاز30 دستگاه | تجهیزات نمونه گیری و نمونه برداری * پمپ نمونه برداری فردی
* فیلتر هلدر- سیکلون
* پمپ پیستونی/ آکاردئونی
* فیلتر مامبران 25 میلیمتری
* فیلتر واتمن 25 و 37 میلیمتری
* فیلترهای pvc
* میجت ایمپینجر
* شلنگ های رابط در ست نکونه برداری
* روتامتر/ فلومتر
 | 8 |
| به تعداد مراکز برخوردار از 500 واحد صنعتی3000 کیت  | تجهیزات ارائه خدمات درمانی به مصدومین ناشی از کارالف: آمبولانس/ وسیله نقلیه برای انتقال اورژانسی حادثه دیده به بیمارستانب: کیت کمکهای اولیه برای مراکز بهداشتی درمانی / پایگاه بهداشت/مراکز سلامت جامعه / تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه ها ( مانند ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری ، مرکز بهداشت کار) |  |